|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接线端子 | 继电器对应控制 | 状态 | 功能动作 |
| X3-03 | 1 | NO（常开） | 2档快速 |
| X2-01 | 2 | NO（常开） | 方向向下 |
| X1-01 | 3 | NO（常开） | 方向向上 |
| X4-07 | 4 | NC（常闭） | 动作许可 |
| X09-X10 | 10 | NO（常开） | 钥 匙 |
| X11-X12 | 12 | NC（常闭） | 急 停 |
| X06 | 6 | NO（常开） | 复 位 |
| X13-X14 | 16 | NO（常开） | 人脸识别 |
| X5 | 8 | NO（常开） | 启 动 |

控制流程：

急停物理按下 16亮（人脸识别） 4亮（动作许可）

10(钥匙)

8 亮（启动）

1灭（2档快速） 1亮（2档速） 3亮（向上）

3灭（向上取消） 4灭（动作拒绝） 4亮（动作允许）

急停 1亮（2档） 2亮（向下）